Windows 설치 가이드

(준비물: 8GB이상의 USB 메모리)

● 주의사항: Windows를 설치하기 전 중요 자료들은 반드시 백업이 필요합니다. 진행 과정 중 자료가 삭제될 수 있습니다.

1. Windows 업그레이드

1) <그림1>에서 ‘다운로드(클릭)’을 눌러 Windows 파일을 다운로드합니다.

<그림1>

2) <그림2>에서 검색 창에 ‘wincdemu’를 검색하고, 빨간색 박스의 웹사이트를 클릭합니다.

<그림2>

3) <그림3>에서 빨간색 박스의 ‘DOWNLOAD’를 클릭합니다.

<그림3>

4) <그림4>에서 빨간색 박스의 ‘DOWNLOAD’를 클릭합니다.

<그림4>

5) 다운로드한 ‘WinCDEmu’설치파일을 실행시키고 [Install]버튼을 클릭합니다. <그림5>

<그림5>

6) 설치가 완료되면 <그림6>에서 [확인]을 클릭하고, <그림7>에서 다운로드 한 Windows 이미지 파일(.iso)을 실행시킨 후 [완료]를 클릭합니다.

<그림6>

<그림7>

7) 탐색기에서 생성된 가상드라이브를 선택하고, [setup]파일을 실행시킵니다. <그림8>

<그림8>

8) <그림9>에서 ‘업데이트 다운로드 및 설치(권장)’을 선택하고, [다음]을 클릭. <그림10>에서 [동의]를 클릭합니다.

<그림9>

<그림10>

9) <그림11>에서 ‘개인 파일만 유지합니다.’를 선택하고, [다음]을 클릭합니다. <그림12>에서 [예]를 클릭합니다.

<그림11>

<그림12>

10) <그림13>에서 Windows 업그레이드가 진행됩니다.

<그림13>

※ 해당 설치 과정은 기존 Windows를 업그레이드하는 방법입니다. 시스템 파일이나 기타 캐시 파일이 남아있을 수 있습니다.

=======================================================

2. 상기 방법이 어려우시다면, 우리 학교 컴퓨터 관리업체 일성정보시스템으로 연락하여 업그레이드를 진행하시거나, 아래 항목의 ‘Windows 클린 설치’방법을 따라 하시면 됩니다.

(일성정보시스템 ☎010-3842-8690)

3. Windows 클린 설치

1) <그림1>에서 ‘다운로드(클릭)’을 눌러 Windows 파일을 다운로드합니다.

<그림1>

2) <그림2>처럼 검색창에서 ‘rufus’를 검색하여, 빨간색 박스의 웹사이트로 접속합니다.

<그림2>

3) <그림3>에서 빨간색 박스의 버튼을 눌러서 ‘rufus’프로그램을 다운로드합니다.

<그림3>

4) 다운로드한 ‘rufus’프로그램을 실행시키고, <그림4>에서 장치 탭에 준비된 8GB 이상의 USB 메모리를 선택합니다.

<그림4>

5) <그림4>에서 [선택]버튼을 클릭하여 다운로드한 Windows 이미지 파일(.iso)을 열어줍니다.<그림5>

<그림5>

6) <그림6>을 참고하여 빨간색 박스와 같은 설정이 되었는지 확인합니다.

<그림6>

7) <그림7>과 같이 완료되면, 모든 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

<그림7>

8) 모니터 화면이 검은색으로 바뀌면 키보드의 [F2]키를 연타하여 BIOS Setup(환경 설정)으로 진입합니다.

9) BIOS Setup(환경 설정)으로 진입하면, 방향키를 이용하여 Boot(부팅)탭으로 이동합니다.<그림8>

<그림8>

10) Set Boot Order(부팅 순위 정하기)로 진입하여 다음 그림과 같이 삽입된 [USB 메모리]를 1st Boot Device(1순위 부팅 장치)로 올려줍니다.([F6]올리기, [F5]내리기)<그림9>, <그림10>

<그림9>

<그림10>

11) 키보드의 [Esc]키를 눌러서 이전화면으로 나온 뒤, Exit(종료)탭으로 이동합니다.<그림11>

<그림11>

12) <그림11>에서 Exit Saving Changes(변경된 내용을 저장하고 종료)를 선택하여 바뀐 설정을 저장하고 BIOS Setup(환경 설정)을 빠져나옵니다.

13) <그림12>의 화면이 나오면 Windows 설치가 시작됩니다. [다음]을 클릭합니다.

<그림12>

14) <그림13>에서 [지금 설치]를 클릭합니다.

<그림13>

15) <그림14>에서 ‘동의함’을 체크하고 [다음]을 클릭합니다.

<그림14>

16) 빨간색 박스의 ‘사용자 지정: Windows만 설치(고급)’을 선택합니다.<그림15>

<그림15>

17) ‘전체 크기’가 가장 큰 용량의 ‘드라이브 파티션’을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.<그림16>

<그림16>

18) 해당 파티션에 Windows가 설치됩니다.<그림17>

<그림17>

19) 설치가 완료되면 재부팅이 됩니다. 모니터 화면이 검은색으로 바뀌면 삽입된 부팅디스크를 뽑아주세요.

20) 바탕화면으로 진입하면 Windows 정품인증을 진행합니다.

21) <그림18>과 같이 소프트웨어 다운로드 페이지(http://e.donga.ac.kr/swrent)의 하단에 있는 [시리얼 키 입력 창구]를 클릭합니다.

<그림18>

22) <그림19>와 같이 상담 지원 창구 페이지에서 [상담 요청하기]를 클릭합니다.

<그림19>

23) <그림20>과 같이 형식에 맞춰 고객명, 연락처, 내용을 입력하신 후, [확인]'을 선택합니다.

<그림20>

24) <그림21>과 같이 상담 지원 창구 페이지의 하단 부분에서 [실행]을 클릭한 후, 잠시 기다려주시기 바랍니다.

<그림21>

25) <그림22>과 같이 상담원이 수락하면 채팅창이 열리며, 원하시는 것을 말씀하여 주시기 바랍니다.

<그림22>

26) <그림23>와 <그림24>같이 상담원이 원격제어 요청을 수락해주시고, 사용자 동의 창을 확인 버튼을 클릭해주시기 바랍니다.

<그림23>

<그림24>

※ Windows와 Office제품들은 설치 후

제품 인증 요청만 하시면 됩니다.

● 기타 문의 사항이 있으시면

정보전산과(내선 번호 6119, 6809)로 연락하시기 바랍니다.